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Рис.1. Эскиз Костюм Экспертный-Люкс СОП (тк.Смесовая,210) брюки, т.синий, куртка.
Вид спереди и сзади.

[image: image3.png]



Рис.2.  Эскиз Костюм Экспертный-Люкс СОП (тк.Смесовая,210) брюки, т.синий, брюки. Вид спереди и сзади.
Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) изделия должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утвержденному в установленном порядке. 

Изделия по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200, по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.  

Табл. 1

	Обхват груди типовой фигуры, см

	80-84
	88-92
	96-100
	104-108
	112-116
	120-124
	128-132
	136-140

	Рост типовой фигуры, см

	158-164
	170-176
	182-188
	194-200


Описание внешнего вида модели

Костюм Экспертный-Люкс СОП (тк.Смесовая,210) брюки, предназначен для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, изготавливается в соответствии с ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования».
Костюм состоит из куртки и брюк.

Куртка прямого силуэта, с центральной супатной застёжкой на пять пуговиц, четыре расположены на супатной застёжке и одна сквозная вверху борта. 

Полочки и спинка на кокетках, по которым настрочена светоотражающая полоса (далее СОП) шириной 50 мм. На полочках расположены два нагрудных кармана с клапанами застёгивающиеся на одну ленту «контакт». Тканевая этикетка «факел» вставлена в нижний край левого нагрудного кармана в передний шов (со стороны застёжки). Так же на полочках расположены два нижних накладных кармана с клапанами, застёгивающимися на две ленты «контакт», нижний срез которых уходит в подгибку низа. 

Воротник втачной отложной. 

Рукава втачные, двухшовные. Рукава заканчиваются горизонтальной шлицей и притачной манжетой, застёгивающейся на одну петлю и пуговицу. 

В горловину вшита вешалка и основная этикетка.
Брюки прямого силуэта с застёжкой «гульфик» на две петли и пуговицы. Пояс с пятью шлёвками под ремень. Пояс застёгивается на одну петлю и пуговицу.
Передние половинки брюк с боковыми накладными карманами с наклонным входом (вход в карман обработан обтачкой). По краям входа в карман расположены закрепки. Задние половинки брюк с талиевыми вытачками.

По низу брюк в области голени настрочена СОП шириной 50 мм.

Низ брюк обработан швом в подгибку с закрытым срезом.
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