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Рис.1. Эскиз Костюм Сервис NEW (тк.Смесовая,240) п/к, серый/черный.
Куртка, вид спереди и сзади.
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Рис.2. Эскиз Костюм Сервис NEW (тк.Смесовая,240) п/к, серый/черный.
Полукомбинезон, вид спереди и сзади.




Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое)изделий, должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утверждённому в установленном порядке.
Изделия по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200  по ГОСТ 31399-2009  и настоящего технического описания. 
Табл. 1
	Обхват груди типовой фигуры, см

	80-84
	88-92
	96-100
	104-108
	112-116
	120-124
	128-132
	136-140

	Рост типовой фигуры, см

	158-164
	170-176
	182-188
	194-200




Описание внешнего вида модели
Костюм Сервис NEW п/к предназначен для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, изготавливается в соответствии с ГОСТ 12.4.280-2014  «Одежда специальная для защиты от общих производственных  загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования».
Костюм состоит из куртки и полукомбинезона.
Куртка прямая, с центральной застежкой на тесьму «молния», которая сверху закрывается ветрозащитной планкой, застегивающейся на 5 участков ленты «контакт». Воротник втачной - стойка.
Полочки и спинка без плечевых швов, с отрезными кокетками, в шов притачивания которых вставляется  кант из ткани контрастного цвета. В нижней части полочек располагается карман с листочкой в рельефных швах. На левой полочке расположен нагрудный накладной карман  с ассиметричным клапаном, застегивающимся на один участок ленты «контакт». На правой полочке прорезной карман с втачной листочкой, застегивающийся на тесьму «молния». 
В шов обтачивания  ветрозащитной планки и клапана нагрудного кармана вставляются паты из ткани контрастного цвета (в цвет канта). 
В шов подгибки нагрудного кармана вставлена петля из репсовой ленты для крепления бейджа. С изнаночной стороны левой полочки расположена этикетка ФИО (под нагрудным карманом).
Тканевая этикетка «Факел» вшивается в правый рельефный шов внизу (см. эскиз). 
Спинка с отрезными бочками и  двумя вертикальными складками в верхней части  для свободы движения. Складка фиксируется в верхней части и под уровнем лопаток (ширина закрепки соответствует ширине складки). 
Рукав состоит из передней, локтевой, верхней средней и нижней средней частей рукава. В шов стачивания верхней и нижней центральной частей рукава вставляется кант из ткани контрастного цвета. 
Рукава заканчиваются притачной манжетой с патой, которая фиксируется при помощи ленты «контакт».
Низ куртки на притачном поясе, по объёму регулируется при помощи пат по боковым швам, которые фиксируются при помощи ленты «контакт».
В горловину куртки вшивается этикетка основная и вешалка из основной ткани.

Полукомбинезон (далее п/к)прямого силуэта с передней застежкой на тесьму «молния» и боковой застежкой на тесьму «молния» и пуговицу.
 Грудка п/к двойная отрезная, с притачным поясом и двумя шлевками. Грудка с притачной верхней частью, в шов притачивания которой вставляется кант из ткани контрастного цвета, и с прорезным карманом, застегивающимся на тесьму «молния».
Передние и задние половинки с притачной нижней частью, в шов притачивания которой вставляется кант из ткани контрастного цвета. 
На передних половинках брюк в области колена наколенники, верхний срез которых уходит в шов притачивания канта. Наколенники с вытачками, которые отстрочены отделочной строчкой на остром конце вытачки стоит закрепка. 
 
На передних половинках расположены боковые карманы с отрезным бочком. На правый боковой шов в области бедра настрачивается накладной карман с клапаном, застегивающимся на ленту «контакт». В шов обтачивания клапана со стороны передней половинки вставляется пата из ткани контрастного цвета (в цвет канта). 
Задняя часть полукомбинезона с притачной спинкой, поясом и двумя шлевками. Средняя часть пояса (между шлевками) с эластичной лентой для прилегания по фигуре. Задние половинки на кокетках, в шов притачивания которых вставляется кант из ткани контрастного цвета. Бретели регулируются при помощи пряжек-фастексов и внутренней  эластичной ленты.

С изнаночной стороны грудки расположена этикетка ФИО (на внутренней стороне грудки).
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