
Описание внешнего вида модели
Костюм женский Вояж (тк.ТиСи) изготавливается согласно ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования».
Костюм женский состоит из блузы и брюк.
Блуза прямого силуэта со смещенной застежкой на молнию в левой части переда.
Перед с рельефными швами от шва втачивания рукава до низа изделия. В левый рельефный шов входит нагрудный накладной карман. На боковых частях переа располагаются накладные карманы, входящие в рельефный и боковой швы. Верхний срез нижних накладных карманов обработан отделочным кантом. В нижней части боковых швов оформлены разрезы.
Рукав 3/4, одношовный. Низ рукавов обработан отделочным кантом.
Спинка со средним и рельефными швами. Рельефные швы от шва притачивания рукава до низа изделия. 
Горловина полочки имеет круглый вырез и обработана отделочным кантом. Горловина спинки обработана обтачкой. В горловину спинки в шов настрачивания внутреннего среза обтачки втачана размерная этикетка.
Низ изделия обработан швом вподгибку с закрытым срезом.

Брюки прямого силуэта с цельнокроеным поясом на резинке. В шов притачивания пояса по центру спинки вставлена размерная этикетка.
Низ брюк обработан швом вподгибку с закрытым срезом.
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