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Рис.1. Эскиз Костюм женский Лазурь (тк.ТиСи), белый/васильковый. 


Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) изделия должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утвержденному в установленном порядке. 
Изделия по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200, по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.  
Табл. 1
	Обхват груди типовой фигуры, см

	80-84
	88-92
	96-100
	104-108
	112-116
	120-124
	128-132
	136-140

	Рост типовой фигуры, см

	158-164
	170-176
	182-188
	194-200



Описание внешнего вида модели

Костюм женский Лазурь (тк.ТиСи), изготавливается согласно ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования».
Костюм Лазурь состоит из блузы и брюк.
Блуза прямого силуэта с центральной застёжкой на четыре петли и пуговицы.
Полочки с рельефами, накладными карманами внизу, вставленными в рельеф и боковой шов, вход в карман с отделкой из двух цветов отделочной ткани. Рельефы от плечевого шва до низа изделия. Верхняя часть борта отложная.
Спинка со средним швом. Для регулировки ширины по линии талии в боковые швы вставлен хлястик, с застежкой на пуговицу.
Рукав длиной ¾, втачной, одношовный. Низ рукава обработан швом вподгибку с закрытым срезом.
Воротник втачной, отложной. Верхний воротник по отлету с отделкой из двух видов отделочной ткани. В горловину вставляется основная этикетка и вешалка из основной ткани.
Низ изделия обработан швом вподгибку с закрытым срезом.
Брюки прямого силуэта. Талия фиксируется на цельнокроенный пояс с эластичной тесьмой. 
Низ брюк обработан швом в подгибку с закрытым срезом.
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